[image: ]Aufarbeitung für Bremsbacken
Voraussetzungen für die Aufarbeitung
· Bremsbacke (Belagträger) nicht verzogen
· Bremsbacke (Belagträger) nicht ausgeglüht
· Bohrungen nicht übermässig unrund
· Andere Bohrungen nicht beschädigt
· Angriffspunkte für die Radbremszylinder nicht übermässig verschlissen
· Anlieferzustand Teile vorgereinigt (keine starken Verschmutzungen wie Fettklumpen usw.)
	Firma
	

	Ansprechperson
	

	Strasse
	

	Ort
	

	Telefonnummer
	


[image: ]

Bremstrommel überdrehen 	 ⃝ Ja ⃝ Nein
Bremsscheiben überdrehen 	 ⃝ Ja ⃝ Nein
Schwungräder planschleifen 	 ⃝ Ja ⃝ Nein


A

B


Zusätzlich bei LKW, Land- & Kommunalmaschinen
	Trommelmass
	

	Schlüssel       A
	

	Bolzenmass  B
	



Sonstige Bemerkungen/ Zusätzliche Arbeiten:
	

	

	Wunschtermin:

	Abgestimmter Termin:




Ort / Datum: _________________		           Unterschrift / Stempel: ____________________
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